No início dos anos 50, Exército dos Estados Unidos anunciou que precisava de um helicóptero utilitário e de evacuação médica (MedEvac).

Surgiu então o Bell Model 204, que voou pela primeira vez em 22 de outubro de 1956. Equipado com um motor de 825 shp Lycoming XT53-L-1, o aparelho foi a primeira aeronave motorizada por turbina do Exército Americano.

Seis YH-40 foram construídos para testes e, quando o modelo entrou em produção, foi designado HU-1A, surgindo assim o apelido de Huey, mesmo sendo oficialmente chamado de Iroquois. A versão inicial de produção foi a HU-1A, que acomodava uma tripulação de duas pessoas mais 6 passageiros ou 2 macas.

O UH-1B veio em seguida, para 7 passageiros ou 3 macas. O UH-1C (nova designação) possuía um rotor de corda estendida, dando melhor performance, sendo seguida por uma variedade de subtipos incluindo o UH-1E para os Fuzileiros, UH-1F e TH-1F para a Força Aérea, HH-1K para a Marinha e UH-1M para o Exército, equipada com sensores noturnos.

Vendas ao exterior foram substanciais, o Bell Model 204B sendo vendido para países como a Áustria, Indonésia, Malta, Noruega, Suécia e Turquia.

O modelo também foi construído sob licença pela Agusta da Itália (Agusta-Bell AB.204) e pela Fuji no Japão (Fuji-Bell 204B-2). Aproximadamente 2.400 Model 204 foram construídos para o Exército Americano. A Bell desenvolveu o desenho básico ainda mais, produzindo o Model 205, que voou pela primeira vez em 16 de agosto de 1961. Produzido para o Exército sob a designação de UH-1D, mais de 2.000 exemplares foram construídos. O UH-1D possuía uma fuselagem mais longa (acomodando até 14 soldados ou 6 macas) e capacidade adicional de combustível.

Vários subtipos do Model 205 foram construídos, como o UH-1H (com maior potência), CUH-1H para as Forças Armadas Canadenses (renomeado CH-118) e HH-1H para a USAF.

Mais de 3.500 UH-1H foram produzidos para o Exército e também para mais de 30 países como a Alemanha e Taiwan (produzidos sob licença respectivamente pela Dornier e AIDC), Tunísia, Brasil, Espanha, Equador, Líbia, Paquistão, Indonésia, Peru, Austrália, Chile, Burma, Bolívia, Cingapura, Israel, Nova Zelândia e Vietnã.
	





Bell UH-1 Huey / Iroquois

Comprimento (m): 14,46
Envergadura (m): 14,62
Altura (m): 4,54

Motores/Empuxo: 1x Lycoming T53-L-13B (1.400 shp)

Peso max. decol (kg): 4.767
Vel. cruzeiro: 190km/h
MMO/VMO: 222km/h
Alcance (km): 317
Teto de Serviço: 3.840

Tripulação: 2
Armamento: Uma metralhadora M-240, M-134 ou GAU-17 de 7.62 mm ou uma metralhadora .50 GAU-16, 19 foguetes de 70 mm ou até seis mísseis anti-tanque guiados por cabo Standard AGM-22B (SS-11B).

Principais Operadores: Estados Unidos(ANG, USAF, USN, USMC).

Demais Operadores
