ACIDENTES AERONÁUTICOS OCORRIDOS NO BRASIL 2004 - até 30/08

- 05 JAN - Brisa Aviação Agrícola - PA-25 - PT-FNB

A aeronave decolou da Fazenda Novo Horizonte, no município de Jacuizinho - RS, para realizar uma aplicação de herbicida em uma lavoura de milho, localizada a cerca de 3 Km da pista. Após uma aplicação ("tiro"), quando fazia o "balão" para novo sobrevôo, ocorreu a perda de controle da aeronave. O piloto ainda tentou reestabilizá-la, mas esta tocou com sua asa esquerda em uma árvore e em seguida com os trens principais no solo, um terreno irregular, projetando-se contra um barranco. O impacto provocou o incêndio total da aeronave, mas seu piloto conseguiu escapar antes da explosão, sofrendo lesões graves.

- 08 JAN - Aero Agrícola MV - EMB- 201 A (Ipanema) - PT-GYG

A aeronave decolou de uma pista na Fazenda Edi Silibrandi, em Cascavel - PR, para realizar a aplicação de defensivo agrícola ao mesmo tempo em que fazia uma readaptação na utilização de um Digital Global Positioning System (DGPS). Durante uma simulação com o equipamento, a aeronave colidiu seu trem-de-pouso principal com os fios de uma rede de alta tensão (que possui 43,5 metros de altura). Com esse impacto, o piloto perdeu o controle da aeronave, que de dorso e picada em aproximadamente 60 º, chocou-se com o solo, sofrendo danos graves. O piloto faleceu no acidente.

- 08 JAN - Satélite Aviação Agrícola - EMB-202 (Ipanema) - PT-UPT

A aeronave estava realizando um vôo de aplicação de defensivos agrícolas sobre uma plantação de soja da Fazenda Stella, localizada no município de Canarana - MT. Após realizar uma pulverização ("tiro"), a aeronave executou um "balão" para fazer outra passagem. Nesse momento, o motor começou a falhar. O piloto então comandou a troca de alimentação dos tanques de combustível e ligou a bomba elétrica, além de alijar a carga de defensivos. Porém, não conseguiu recuperar a potência e, na tentativa de pouso de emergência, a aeronave colidiu violentamente com o solo, sofrendo danos graves. O piloto feriu-se levemente.

- 21 JAN - Aero Agrícola Santos Dumont - EMB-201 (Ipanema) - PT-GPW

A aeronave decolou da Fazenda Lagoa do Serrado em Cachoeira do Sul - RS, para a aplicação de defensivo agrícola. Quando efetuava o terceiro "tiro", o piloto perdeu o controle da aeronave devido a uma forte rajada de vento, colidindo em uma curva de nível o trem-de pouso direito e em seguida o esquerdo com o solo. O piloto tentou ainda aplicar potência para ganhar altura, mas não obteve sucesso, chocando-se com o solo e parando a cerca de 150 metros do local onde ocorreu o primeiro impacto. A aeronave sofreu avarias graves, mas o piloto permaneceu ileso.

- 21 JAN - Amazonaves Táxi Aéreo - EMB- 720 C (Minuano) - PT-EYI

Com o piloto e dois passageiros a bordo, a aeronave decolou de Fonte Nova (SWOB) com destino ao município de Santo Antônio do Içá (SWZI), ambos no Estado do Amazonas. Cerca de 15 minutos após a decolagem, o piloto percebeu uma trepidação no motor, acompanhada de oscilação na pressão do óleo e de perda de potência. Encontrando-se próximo ao município de Jutaí, que possui pista, e navegando pelo Global Positioning System (GPS), optou por tomar aquela proa. Durante a aproximação final, porém, o motor começou a falhar e parou totalmente. O piloto decidiu então por um pouso de emergência, mas a aeronave colidiu com algumas árvores e em seguida com o solo, ficando gravemente avariada. Os três ocupantes sofreram ferimentos leves.

- 22 JAN - Sete Táxi Aéreo - EMB- 810 C (Sêneca II) - PT-RGO

A aeronave havia decolado às 18:30 h (local) com apenas seus dois tripulantes do Aeroporto de Imperatriz - MA (SBIZ) para Belém - PA (SBBE), para um vôo de transporte de malotes bancários. Com cerca de uma hora de vôo, com a aeronave nivelada, ocorreu perda de pressão do combustível do motor direito, levando a aeronave a perder altitude na razão de 200 pés/minuto. Após várias tentativas de restabelecer a potência do motor, sem sucesso, a tripulação optou por alijar parte da carga e realizar um pouso forçado sem potência na estrada Cauaxi, próximo à Fazenda Espírito Santo, município de Ulianópolis - PA. No procedimento, realizado já à noite, a aeronave terminou seriamente avariada, não havendo, porém qualquer dano à tripulação ou a terceiros.

- 23 JAN - Aeroclube Sul Catarinense - AB-115 - PP-GPK

Instrutor e aluno decolaram do Aeroporto de Forquilhinha, em Criciúma - SC (SBCM), para realizar treinamento de manobras básicas. Ao tentar realizar um pouso na cabeceira 09 do aeródromo, os tripulantes perderam o controle da aeronave, que veio a sair pela lateral direita da pista, colidindo em seguida com um barranco a cerca de 50 metros do eixo da pista. A aeronave sofreu danos graves, mas seus dois ocupantes permaneceram ilesos.

- 26 JAN - Particular - EMB-202 (Ipanema) - PT-UPZ

A aeronave realizaria o sétimo vôo do dia para a aplicação de defensivos agrícolas na Fazenda Torre IV, localizada no município de Guiratinga - MT. Logo após a decolagem o piloto verificou uma perda de potência do motor, sentida como uma súbita desaceleração. Decidiu então alijar o produto, preparando-se para um pouso forçado em uma plantação de soja. Porém a aeronave colidiu sua asa direita com um poste de rede elétrica localizado no prolongamento da pista, precipitando-se contra o solo. O piloto ficou levemente ferido, mas a aeronave sofreu avarias graves.

Obs: Não haviam sido cumpridos todos os requisitos de transferência do fabricante (Indústria Aeronáutica Neiva) para o operador. O piloto foi autuado pelo DAC.

- 29 JAN - Táxi Aéreo Cândido - BE-95 (Traveller) - PT-BFK

A aeronave decolou do Aeroporto de Araguaína - TO (SWGN) para o Aeroporto Júlio César (SBJC), em Belém - PA, com o piloto e dois passageiros. A aproximadamente 60 milhas de Marabá - PA, o piloto notou que a pressão do óleo estava caindo rapidamente, observando ainda um rastro de óleo na saída de ar. Como a aeronave não conseguia se sustentar apenas com o motor direito, o piloto iniciou uma descendente na proa de Marabá. Porém percebendo que não alcançaria a pista, decidiu pousar em uma estrada, baixando o trem-de-pouso de os flapes e mantendo potência nos dois motores. Porém, após o toque no solo, a aeronave colidiu a ponta de sua asa direita em um morrote, o que causou uma derrapagem para a direita e a quebra do trem-de-pouso, resultando em avarias graves na mesma. Os três ocupantes nada sofreram.

- 30 JAN - Aviação Agrícola Buttarello - EMB-200 - PT-GBV

A aeronave havia decolado da Fazenda Jeripoca, em Ituiutaba - MG, com apenas seu piloto, para treinar operações agrícolas. Para isso, transportava 200 litros de água. Após sair do solo, teve dificuldades em ganhar altura, resolvendo baixar o nariz da aeronave. Nesse momento tocou uma das rodas em uma cerca localizada no final da pista. Realizando uma curva à esquerda, tentou alijar a carga, mas se confundiu nos comandos e baixou totalmente os flapes. Com isso perdeu o controle da aeronave, colidindo com o solo a 250 metros da cabeceira. O piloto sofreu lesões leves, mas a aeronave ficou seriamente danificada.

- 31 JAN - Helisul Táxi Aéreo - Bell- 206 L (Jet Ranger) - PT-YEF

O helicóptero decolou da base de operações Porto Passarinho, operada pela Petrobras em Porto Urucu - AM, para o transporte de técnicos da empresa para uma clareira em meio à selva amazônica. Após desembarcar a equipe, o piloto efetuou a decolagem da clareira, mas na tentativa de livrar as copas das árvores, a aeronave perdeu parte do cone de cauda, perdendo conseqüentemente o controle, colidindo com as árvores e em seguida com o solo. A aeronave sofreu danos graves e o piloto faleceu no acidente.

